福州一中2024年暑期高中部食堂设备采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 点菜柜带喷雾 | 规格：2500\*800\*1850  1.加厚不锈钢外壳，铜管制冷；  2.微电脑控制，精准控温，风冷循环；微电脑控制喷雾；  3.整体聚氨酯发泡技术，高强度，高密度，节能省电；  4.功率：2KW/220V； | 1 |  |  |
| 2 | 单门消毒柜（玻璃门） | 规格:570\*470\*1705  采用热风循环中温烘干+臭氧+紫外线组合式消毒；  全钢柜体结构，无磁不锈钢、筛篮，承载力强，耐用；  消毒时间、烘干温度可按实际需求自有调节；  容积：310L，功率：900W/220V； | 1 |  |  |
| 3 | 四门冰箱 | 规格：1220\*760\*1950  不锈钢机身，整体高密度发泡；  容积：930L；  功率：630W/220V；  电子控温，铜管制冷；  温度范围：2~10℃/-6~-15℃； | 3 |  |  |
| 4 | 卧柜 | 规格：1945\*757\*880  中梁除霜，一级能耗；  可悬停顶开门；  高密度蜂巢发泡；  冷藏温度：0~10℃，冷冻温度：-24~0℃；  耗能：3.5KW/24H； | 1 |  |  |
| 5 | 毛巾、刀具、砧板消毒柜 | 规格：1200\*650\*1700  内外正材201#不锈钢板材；  带调温、调时功能；  紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；  功率：1620w/220v；  容积：970L； | 1 |  |  |
| 6 | 双门蒸饭车 | 规格：12KW\*2/380V  内胆外壳不锈钢材质，整体聚氨酯发泡，保温效果好；  渐进式门锁，开关轻松；  自动进水，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封条；  功率：12KW+12KW/380V；  蒸饭盘数量：24个； | 4 |  |  |
| 7 | 电蒸汽发生器 | 规格：36KW/380V  微电脑控制，自动进水，缺水报警断电；  多重保护，压力自动控制；  功率：36KW/380V； | 1 |  |  |
| 合计 |  | | | | |
| 备注 | 以上报价含税金、运输、安装等所有费用 | | | | |